
 Пакет монтажника 2.0
 ====================

 Для проверки монтажа считывателя необходимо выполнить следующиее:

 1.) Скопировать все файлы из этого каталога на жесткий диск компьютера, к которому подключена линия RS-485.
 2.) Запустить программу "RegDll.exe" и установить компонент "ActiveX".
 3.) Запустить программу "Scanner.exe" и с ее помощью проверить правильность монтажа считывателя.


 29 ноября 2006 г.
 -------------------
 http://www.systc.ru